
Packet Tracer: Situación de división en subredes 2

1. Topología



1. Tabla de direccionamiento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El administrador | Interfaces | IP Address (Dirección IP) | Subnet Mask (Máscara de subred) | Gateway predeterminado |
| R1 | G0/0 |  |  | N/D |
| S0/0/0 |  |  | N/D |
| R2 | G0/0 |  |  | N/D |
| S0/0/0 |  |  | N/D |
| S0/0/1 |  |  | N/D |
| R3 | G0/0 |  |  | N/D |
| S0/0/0 |  |  | N/D |
| S0/0/1 |  |  | N/D |
| R4 | G0/0 |  |  | N/D |
| S0/0/0 |  |  | N/D |
| S1 | VLAN 1 |  |  |  |
| S2 | VLAN 1 |  |  |  |
| S3 | VLAN 1 |  |  |  |
| S4 | VLAN 1 |  |  |  |
| PC1 | NIC |  |  |  |
| PC2 | NIC |  |  |  |
| PC3 | NIC |  |  |  |
| PC4 | NIC |  |  |  |

1. Objetivos

**Parte 1: Diseñar un esquema de direccionamiento IP**

**Parte 2: Asignar direcciones IP a los dispositivos de red y verificar la conectividad**

1. Situación

En esta actividad, se le asigna la dirección de red 172.31.1.0 /24 para que la divida en subredes y proporcione direccionamiento IP para la red que se muestra en la topología. Las direcciones de host requeridas para cada enlace WAN y LAN se muestran en la topología.

1. Diseñar un esquema de direccionamiento IP
   1. Divida la red 172.31.1.0/24 en subredes de acuerdo con la cantidad máxima de hosts que requiere la subred más extensa.
      1. Según la topología, ¿cuántas subredes se necesitan?
      2. ¿Cuántos bits se deben pedir prestado para admitir la cantidad de subredes en la table de topología?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. ¿Cuántas subredes se crean?
    2. ¿Cuántas direcciones de host utilizables se crean por subred?

**Nota:** si su respuesta es menor que el máximo de 14 hosts que requiere la LAN del R3, tomó prestados demasiados bits.

* + 1. Calcule el valor binario de las primeras 5 subredes. La subred cero ya se muestra.

Net 0: 172 . 31 . 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Net 1: 172 . 31 . 1 . \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_

Net 2: 172 . 31 . 1 . \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_

Net 3: 172 . 31 . 1 . \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_

Net 4: 172 . 31 . 1 . \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_

* + 1. Calcule el valor binario y decimal de la nueva máscara de subred.

11111111.11111111.11111111. \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_

255 . 255 . 255 . \_\_\_\_\_\_

* + 1. Complete la **tabla de subredes** con todas las subredes disponibles, la primera y la última dirección de host utilizable y la dirección de difusión. La primera subred ya se completó. Repita hasta que aparezcan todas las direcciones.

**Nota:** es posible que deba usar todas las filas.

1. Tabla de subredes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de subred | IP de subred | Primera IP de host utilizable | Última IP de host utilizable | Dirección de broadcast |
| 0 | 172.31.1.0 | 172.31.1.1 | 172.31.1.14 | 172.31.1.15 |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |

* 1. Asigne las subredes a la red que se muestra en la topología.

Cuando asigne las subredes, tenga en cuenta que es necesario el enrutamiento para permitir que la información se envíe a través de la red.

* + 1. Asigne la subred 0 a la LAN del R1:
    2. Asigne la subred 1 a la LAN del R2:
    3. Asigne la subred 2 a la LAN del R3:
    4. Asigne la subred 3 a la LAN del R4
    5. Asigne la subred 4 al enlace entre el
    6. Asigne la subred 5 al enlace entre el
    7. Asigne la subred 6 al enlace entre el
  1. Documente el esquema de direccionamiento.

Complete la **tabla de direccionamiento** con las siguientes pautas:

* + 1. Asigne las primeras direcciones IP utilizables a los routers para cada uno de los enlaces LAN.
    2. Utilice el siguiente método para asignar las direcciones IP de los enlaces WAN:
* Para el enlace WAN entre el R1 y el R2, asigne la primera dirección IP utilizable al R1 y la última dirección IP utilizable al R2.
* Para el enlace WAN entre el R2 y el R3, asigne la primera dirección IP utilizable al R2 y la última dirección IP utilizable al R3.
* Para el enlace WAN entre el R3 y el R4, asigne la primera dirección IP utilizable al R3 y la última dirección IP utilizable al R4.
  + 1. Asigne las segundas direcciones IP utilizables a los switches.
    2. Asigne las últimas direcciones IP utilizables a los hosts.

1. Asignar direcciones IP a los dispositivos de red y verificar la conectividad

La mayor parte del direccionamiento IP ya está configurado en esta red. Implemente los siguientes pasos para completar la configuración del direccionamiento.

* 1. Configurar el direccionamiento IP en las interfaces LAN del R1 y el R2
  2. Configurar el direccionamiento IP en S3Name, incluido el gateway predeterminado.
  3. Configurar el direccionamiento IP en PC4, incluido el gateway predeterminado.
  4. Verifique la conectividad.

Solo puede verificar la conectividad desde el R1, el R2, el S3 y la PC4. Sin embargo, debería poder hacer ping a cada dirección IP incluida en la tabla de direccionamiento.

1. Tabla de puntuación sugerida

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección de la actividad | Ubicación de la consulta | Puntos posibles | Puntos obtenidos |
| Parte 1: Diseñar un esquema de direccionamiento IP | Paso 1a | 1 |  |
| Paso 1b | 1 |  |
| Paso 1c | 1 |  |
| Paso 1d | 1 |  |
| Paso 1e | 4 |  |
| Paso 1f | 2 |  |
| Completar la tabla de subredes | Paso 1g | 10 |  |
| Asignar subredes | Paso 2 | 10 |  |
| Registrar el direccionamiento | Paso 3 | 40 |  |
| **Total de la parte 1** | | **70** |  |
| **Puntuación de Packet Tracer** | | **30** |  |
| **Puntuación total** | | **100** |  |